[Test]
Programm=SimpleTest
Version=0.1
TestName=Тест сұрақтары
Author=Молдабек Н.Қ
MessageOnComplete=Тест аяқталды!
AllowFinish=1
ShowResult=1
DisableOpenTest=1
ExitOnComplete=0
LastQ=24

[Q0]
QLabel=V-тәрiздi 8-цилиндрлы қозғалтқышта неше шатун шайкасы бар?
LastA=2
A0=*Төртеу.
A1=*Сегiз.
A2=Алтау.

[Q1]
QLabel=Қозғалтқыштың қызметi қандай?
LastA=2
A0=*Автомобильдiң жүру доңғалақтарына күш бередi.
A1=Иiндiлiктi iлгерi-кейiн қозғайды.
A2=Жанған жанармайдың жылу энергиясын механикалық жұмысқа айналдырады.

[Q2]
QLabel=ЗИЛ-130 машинасының қозғалтқышының толық мiнездемесi қандай?
LastA=2
A0=*4-тактылы v-тәрiздi 6 цилиндрлы.
A1=4-тактылы 6 цилиндрлы карбюраторлы.
A2=4-тактылы v-тәрiздi 8-цилиндрлы карбюраторлы қозғалтқыш.

[Q3]
QLabel=ЗИЛ-130 қозғалтқышының бөлгiш бiлiгiнде неше жұдырықша бар?
LastA=2
A0=*8
A1=16
A2=18

[Q4]
QLabel=Газ бөлу механизмi қандай қызмет атқарады?
LastA=2
A0=Цилиндрға уақытында жанар қоспаны енгiзу үшiн және артық газдарды шығаруға арналған.
A1=Цилиндрға жанар қоспаны бөлiп тұрады.
A2=*Цилиндрлар арасында жану қоспасын реттеп тұрады.

[Q5]
QLabel=Қозғалтқыштар жұмыс циклына қарай қандай сыныпқа бөлiнедi?
LastA=2
A0=*Екi тактылы қозғалтқыштар.
A1=Сырттан және iштен жану қоспасын араластыратын қозғалтқыштар.
A2=Төрт тактылы қозғалтқыштар.

[Q6]
QLabel=ЗМЗ-53 қозғалтқышының цилиндрларының жұмыс iстеу ретi қандай?
LastA=2
A0=1-5-3-6-2-4-7-8
A1=*1-4-2-5-3-6-7-8
A2=1-5-4-2-6-3-7-8.

[Q7]
QLabel=ЗИЛ-130 автомобильiнiң жүк көтергiшi қанша?
LastA=2
A0=Үш тонна.
A1=Алты тонна.
A2=*Төрт тонна.

[Q8]
QLabel=ЗИЛ-130 қозғалтқышының цилиндрлар блогы қандай материалдан жасалған?
LastA=2
A0=Шойыннан (чугун)
A1=*Алюминий құймасынан
A2=Құрыштан.

[Q9]
QLabel=Цилиндрдiң толық аумағы дегенiмiз не?
LastA=2
A0=*Жұмыс аумағы, жану камерасы және енгiзу трубаларының қосындысы.
A1=Цилиндрдiң жұмыс аумағы мен жану камерасының қосындысы.
A2=Цилиндрдiң жұмыс аумағы мен жану камерасының арасындағы айырма.

[Q10]
QLabel=Қандай қозғалтқыштың сығу кезеңi жоғары?
LastA=2
A0=Карбюраторлы.
A1=*Дизельдi.
A2=Бiрдей екеуiнде де.

[Q11]
QLabel=Шатунды- поршендер тобына жататындар.
LastA=2
A0=Поршень, компрессиялық және майыстырғыш сақиналар, поршень саусақтары, шатун.
A1=*Иiндi бiлiк, шатун, поршень.
A2=Гильза, сақиналар, поршень, шатун.

[Q12]
QLabel=V-тәрiздi көп цилиндрлы қозғалтқышта цилиндрлар қай жағынан бастап нөмiрленедi?
LastA=2
A0=*Блоктың сол жағынан желдеткiш жанынан басталады.
A1=Блоктың оң жағынан желдеткiш жанынан бастап бiрiншi.
A2=Блоктың сол жағынан маховик жанынан басталады.

[Q13]
QLabel=ЗИЛ-130 машинасында қозғалтқыш қалай бекiтiледi?
LastA=2
A0=Төрт жерден: алдынан- екi жерден, артынан- екi жерден.
A1=*Үш жерден: алдынан- екi жерден раманың көлденең бекiтпелерiне, артынан- iлiнiс картерi арқылы бекiтiледi.
A2=Үш жерден: алдынан- екi жерден, артынан- бiр жерден маховик астынан бекiтiледi.

[Q14]
QLabel=Қозғалтқыш картерiне су кетпеу үшiн цилиндрлар гильзасын қалай салады?
LastA=2
A0=резина сақиналармен.
A1=*Медный сақиналармен.
A2=Алюминий сақиналармен.

[Q15]
QLabel=ЗИЛ-130 машинасында блок қалпақшасының гайкасын қалай бекiтiп тартады?
LastA=2
A0=Қыздырылған қозғалтқышта белгiлi бiр кезекпен.
A1=Салқын қозғалтқышта белгiлi бiр кезектi түрде.
A2=*Барлық жағдайда бiркелкi шетiнен бастап.

[Q16]
QLabel=ЗИЛ-130, ЗМЗ-53 қозғалтқышының поршендары қандай материалдан жасалған?
LastA=2
A0=алюминийй құймасы.
A1=*Шойын.
A2=Шойын мен алюминий қоспасы.

[Q17]
QLabel=ЗИЛ-130 қозғалтқышында қанша және қандай сақиналар бар?
LastA=2
A0=екi компрессорлық, бiр майысырғыш.
A1=*Екi компрессорлық, екi майысырғыш.
A2=Үш компрссорлық, бiр майысырғыш.

[Q18]
QLabel=ЗМЗ-53 қозғалтқышының поршенында неше және қандай сақиналар бар?
LastA=2
A0=*Екi компрессорлық, бiр майысырғыш.
A1=Үш компрессорлық, бiр майысырғыш.
A2=Екi компрессорлық, екi майысырғыш.

[Q19]
QLabel=Поршень сақиналарын қалай салады?
LastA=2
A0=*Түйiсетiн бастарын бiр жаққа қаратады.
A1=Түйiсетiн бастарын әр жаққа қаратады.
A2=Қалай салса да бәрiбiр.

[Q20]
QLabel=Төрт тактылы қозғалтқышта жұмыс циклы поршень неше рет жүргенде өтедi?
LastA=2
A0=Алты.
A1=*Төрт.
A2=Екi.

[Q21]
QLabel=Сақиналардың басында неге саңылау болуы керек?
LastA=2
A0=Жылу әсерiнен сақиналардың көлемiнiң ұлғаюы кезiнде орын бөлу үшiн.
A1=*Майлану жүрiп отыру үшiн.
A2=Жылу дұрыс өту үшiн.

[Q22]
QLabel=ЗИЛ-130 қозғалтқышында қандай сақиналар хромдалған?
LastA=2
A0=*Екi жоғарғы.
A1=Екi төменгi.
A2=Жоғарғы және төменгi.

[Q23]
QLabel=ЗИЛ-130 автомобильiнде қандай қозғалтқыш қойылған?
LastA=2
A0=Төрт тактылы дизель.
A1=*Екi тактылы дизель.
A2=Төрт тактылы карбюраторлы.

[Q24]
QLabel=ЗИЛ-130 автомобильiнде салқындату сұйықтығының сыйымдылығы қанша?
LastA=2
A0=18
A1=25
A2=*29

