(2) WhatsApp

0:24
1:09
Вы
сегодня в 07:35
Батарея почти разряжена
Зарядите телефон, чтобы продолжать пользоваться WhatsApp
Поиск или новый чат
Айнеля
07:35
Фото
АТиТ 3 курс
10:25
+7 708 164 3801: Интернет слабый
12
Мам
вчера
87773015248
+7 708 164 3801
вчера
Ок
Баур
вчера
Понятно
Ляззат Сериковна
вчера
Хорошо
Ағзам Көке
вчера
Пропущенный видеозвонок
Айдос
вчера
0:03
Даур
вчера
Нууу
АТиТ 3 курс
вчера
Надя: Бар
17-100-50
вчера
Шынар добавил(-а) Айдос
Kurtlar Vadisi
вчера
Д О: В городе
БАУЫРЛАР
09:31
+7 701 242 1942: Кайырлы тан бауырлар
2
Алмас көке
вчера
Видео
Пап
вчера
Ключ от РАЯ
01:46
Уиктасай
ВЧЕРА
Из за этого
09:00
Нуу
09:01
09:01
Жан
09:01
Я прям успеваю
09:01
09:01
Ау?
09:01
Ааа
09:01
Молодец
09:01
09:01
Класс , а то тошнило утром
09:01
(
09:02
А че?
09:02
Переживала
09:02
Что не успею
09:02
Аа
09:02
09:02
Всегда так
09:02
Я так хочу обнять
09:02
Целоваться с тобой
09:02
Я тоже
09:02
09:02
Усыпать и просыпаться
09:03
09:03
09:03
13:31
13:56
Капец еще больше хочу домой
13:56
13:56
15:42
15:42
15:42
15:42
Жирная )
15:43
Попка еще
15:43
Есть
15:43
15:43
Ц
15:43
15:43
Жаан
15:48
Че там
15:48
Еще есть?
15:48
Ау?
15:48
15:48
15:48
Ща
15:48
У меня тоже кое что есть
15:48
15:49
Скидывай )
15:49
Я ищу
15:49
Ты первая
15:49
)
15:49
Блин
15:54
В облаке
15:54
Нет
15:54
Но в бэйби генератор есть
15:54
Незнаю Где найти
15:54
Что?
15:54
Фотки
15:54
Удаленные
15:54
Скинь жан
15:55
15:55
И че нету теперь
15:55
Я не понял
15:55
Нет
15:55
Корзина пуста
15:55
У тебя что фотки были готовые?
15:55
Нет. Одна была
15:55
Могу
15:55
Заскринить
15:55
Но она маленькая
15:55
Не видно
15:55
Не получившаяся
15:56
Фотка
15:56
Какая разница
15:56
А что ты сразу не скидывала?
15:56
15:58
15:58
Только так )
15:58
Зачем ты свои фотки непонятно куда загружаешь?
15:59
Нет
15:59
Блин
15:59
Я из удалила
15:59
Сразу
15:59
Они в облаке хранения
15:59
В облако захожу оно пустое
15:59
Убери автозагрузку в облако
15:59
Я незнаб как
16:00
Я отключила
16:00
Загрузку
16:00
В облако
16:00
16:00
16:00
Поэтому все удалилось
16:00
Ий жаным
16:00
Хочу в ротик
16:01
16:01
Жан
16:01
Хочу
16:01
Тебя
16:01
Я тоже хочу тебя
16:01
Ий жан
16:01
Теку
16:01
Блин
16:01
16:02
Хочу кончить тебе в рот
16:02
Л
16:02
О
16:02
Жан
16:02
Хочу на лицоооо
16:02
16:02
Что б ты пиздец ебал
16:02
Меня
16:02
Хочу твои соски кусать
16:02
О жан
16:02
Хочу головку, подрочить
16:03
16:03
Что бы ты лизала яйца
16:03
А потом прыгала
16:03
Скка хочу все отлизать
16:03
На мой хуй
16:03
Что б ты стонал
16:03
+77476188025
19:36
Жан только быстрей
19:36
А то я сказала, что перезвоню
19:36
Он только что позвонил. Я сказала , что маме номер скинула. Она позвонит
19:38
0:08
19:38
Ааа
19:39
Ну все ) мама звонит ему ?
19:40
21:58
Цилиндрлі су жібергіш салқындатқыштардан басқа шаруашылык- тарда бір және екісекциялы болып келетін жайпақ салқындатқыштар да пайдаланылады. Секциялар белгілі-бір жүйемен орналастырылады. Бірінші секцияда - сүт сумен, ал екіншісінде тұзды сумен салқында- тылады. Екінші секциядағы тұзды судың орнына температурасы судың темнературасымен салыстырғанда төмен кез - келген сұйықтықты пай- далана беруге болады. Сүт салқындатқыштың бетімен жылжи отырып, бірінші секцияда алдын - ала, ал екінші секцияға түскениен кейін әбден салқындайды. Жаз айларындай ағынды суды салқындатқыштарда сүтті 12 - 15°С - ка дейін салкындагуга болады. ПОМ 2-2-0 фляғалы салқындатқыш қондырғысы сүтті химия- лық салқындатқыш - фреонмен тікелей салқындатады. Бұл кондырғыны шағын мал фермаларында, фермерлік (шаруа) және жеке косалкы қожалықтарда пайдалануға болады. Қондырғы компрессорлы- конденсаторлы агрегаттан және батырмалы салқындатқыштан тұрады. Химиялық салқындатқыштың (фреон-22) циркуляциясы жүруі үшін, бұлар өзара иілгіш шлангалармен жалғанған. Салқындатқыш сезгі - температура релесімен, бұлғауыш жетегінің электрқозғалткышымен және термореттегіш шұрамен жабдықталған. Жұмыс кезінде батырмалы салқындатқышты сүт құйылған флягаға батырады, ол жарты сағаттан ішінде сүтті 4…6°С температураға дейін салқындатады. 1000 л өнімді салқындату үшін 12,8 кВт сағ энергия жұмсалады. Компрессорлы- конденсатты агрегаттың массасы - 86 кг, ал батырмалы салқындатқыш- тың массасы - 9 кг. Сүтті салқындату үшін суық судың қанеті жоқ, сүт тікелей салқындатқыш агент - фреонмен салқындатылады. Флягалы суландыру салқындатқыштары сүтті фляганың (1) сырт жағына арнайы суландырғыштан (2) келетін суық сумен салқын- датады (14.4 - сурет). Сонымен бірге бұлғауышпен (3) фляганың ішіндегі сүт араластырылып тұрады. 2 A A. 14.4 - сурет. Флягалы салқындатқыш: 1 - сүт құйылған фляга. 2 - суландырғыш. 3 - бұлғауыш Бұлғауыштың жетегі - гидравликалық, яги и салқындатқыш судың ағынымен іске қосылады. Мұндай салқындатқыш 1 сағаттың ішінде флягадағы сүгті 15 °С -қа дейін салқындатады, салқын судың шығыны - 120 л, салқындатқыштың массасы - 1,5 кг. ОМ типтес пластиналы сүт салқындатқыш тіреуге (5) бекітілген екі көлденең штангаға (7) орнатылатын жылуалмастырғыш пластина- лар жиынтығынан (6) тұрады (14.5 - сурет). Пласти. алар пішінделген тоттанбайтын болаттан жұқа қабырғалы етіп жасалады. Олар сұйық жүретін оқшауланған каналдар түзеді. Каналдар сүт пен сұйықты енгізіп-шығарушы штуцерлермен жалғанады. 14.5 - сурет. Пластиналы салқындатқыш сұлбасы: 1- штуцерлер, 2 - жоғарғы тесік, 3 - сақиналы резеңке төсемдер. 4 - шеткі пластина, 5 - тіреу, 6 - жылуалмастырғыш пластина, 7 - штанга, 8 - төменгі тесік, 9 - үлкен резеңке төсем, 10 - қысқыш плита, 11 - бұрама Сүт пластиналар арасындағы тақ каналдармен таралады да, пластиналардың бедерлі беттерімен төмен ағады. Сораппен берілетін салқындатқыш сұйық жүп каналдармен жоғары көтеріліп, пластина арқылы сүтті салқындатады. Осылайша сүт белгіленген температураға дейін тез салқындатылады. Мұндай салқындатқыштардың кемшілігі - пішінді резеңке төсемдер (9) санының көптігінде, бір жағынан оларды абайлап, мұқият пайдалану қажет. Жұмысшы пакеттегі пластиналар саны бойынша жылу алмасу ауданын және салқындатқыштың өнімділігін анықтайды. Өнімділікті салқындатқыш сұйық пен сүттің бастапқы және қажетті соңғы темпера- турасын ескеріп, анықтайды. Салқындатқыштардың жұмыс режимі сүт пен салқын судың 1: 3 қа- тынасына, ал тұзды сумен салқындатқанда - 1:2 қатынасына есептелген. Пластиналы салқындатқыштарды ОМ-1 және (М-1А сүтсалқын- датқыш қондырғыларында, ООТ-М және ООУ-М автоматтандырылған қондырғыларында пайдаланады. Бұл қондырғыларда екісатылы сал- кындату жүргізіледі. Бірінші секцияда сүтті - салқын сумен, ал екінші секцияда - тұзды сумен немесе тоңазытқыш машинада салқындатылған сумен салқын- датады. Пластиналы салқындатқыштарды пайдаланғанда, оларды су және дезинфекциялаушы ерітінділермен жуып қана қоймай, сонымен бірге кем дегенде аптасына бір рет бөлшектеп, тазалап жуу қажет. Сүтті жинап, салқындатын және уақытша сақтау үшін қабырғалары- ның арасында суық су жүретін РПО-1,6 және РПО-2,5 резервуар- салқындатқыштары, жылу рекуператоры бар МКА-2000Л-2А резервуар- салқындатқышы, ООМ-1000 "Холодок" сүттазартқыш -салқындатқышы, РПО-Ф-0,8 резервуар-салқындатқышы және т. б. пайдаланылады. Өнеркәсіп шағын фермаларға арналған МКІ сериялы, сыйым- дылықтары 150, 200 және 250 л резервуар-салқындатқыштарын, сыйымдылығы 320 л ОМ-3-300 резервуалқындатқышын, сүтті бидондарда салқындататын және сақтайтын ОМБ-Ф-8, УОМ-ф-300, УОМ-Ф-500, УОМ-Ф-1000 қондырғыларын шығанады. Резервуар салқындатқыштардың негізгі көрсеткіштері 14.1- кестеде берілген. 14. 1. Сүтті салқындату жабдықтарының техникалық сипаттамасы РПО типтес резервуар-салқындатқыш фермаларда сүтті салқын- датуға және уақытша сақтауға (20 сағатқа дейін) арналған (14.6-сурет). Резервуар-салқындатқыш бөлек орнатылып, суды мұздай етіп суытатын МВТ типтес су салқындататын қондырғылармен жабдықталады. 14.6 - сурет. РПО- типтес сүтті салқындатқыш-резервуары: 1- лақтырғыш, 2,5 - қақпақтар, 3 - сүт температурасын қадағалайтын термометрлік аспап, 4 - редуктор, 6 - люк, 7 - сүт өлшейтін сызғыш, 8 - сүт астауы, 9 - астаудың термоокшаулағыш хаттамасы, 10 - бұлғауыш Резервуар - салқындаткыштың сүт астауы (8) екіқабырғалы етіп жасалған. Сүтпен жанасатын ішкі қабырғасы - тоттанбайтын табақша болаттан, ал сыртқы қабырғасы - кәдімгі табақша болаттан жасалады. Осы қабырғалардың арасындағы қуыстарға сусалқындатқыш қондыр- ғыдан суық су беріледі. Осы суық су астаудың ішкі қабырғасы арқылы сүтті салқындатады. Жылыған су сораппен салқындатқыш қондырғыға қайта суытылу үшін жіберіледі. Астаудың қақпақтарында (2,5) сүтті құю, астауды жуу және желдету үшін арналған люктар бар. Резервуарда жылу алмасуды қарқынды ету үшін, электрқозғалтқышпен іске қосылатын бұлғауыш (10) (10) қондырылған. Бұлғауыш әрбір 0,5 сағат сайын 180 с - қа автоматты түрде қосылады. Осындай режимнің негізінде сүттің бірқалыпты салқындатылуы және жоғары сапасы қамтамасыз етіледі. Астауды жуып-шаю кезінде, оған қажетті жуғыш ерітіндіні құйып, сорап пен бұлғауышты іске қосады. Сұйық жуғыш құрылғымен астаудың қабырғаларына қысыммен беріледі де, оны жуып - шайып шығады. Жылу рекуператоры бар МКА-2000.Л-2А резервуар-салқындат- қышы (14.7-сурет) сүтті жинап, салқындатып және сақтаумен бірге технологиялық қажетке керекті жылу, су өндіру үшін жылуды реку- перациялайды. Ол сүт астауынан (1), компрессорлы-конденсаторлы агрегаттан, электр сорабынан, бұлғауыштан (6) және таратқыш шкафтан тұрады. Бұл резервуардың РПО типтес резервуардан ерекшелігі, мұнда сүтті салқындату үшін суды пайдаланудың қажеті жоқ, Сүт суытқыш агенттің (фреон-12) буландырғыштың саңылаулы каналдарында қайнау арқылы салқындатылады. 14.7- сурет. МКА-2000 Л-2А резервуар-салқындатқышы: a - жалпы көрінісі: 1 - ішкі сут астауы, 2 - сыртқы қаптама. 3 - қақпақ. 4 - траверса, 5 - бұлғауыш жетегі. 6 - бұлғауыш, 7 - басқару жәшігі. 8 - термометрлік аспап. б - компрессорлы-конденсатты агрегат; компрессор, 2 - көру ұяшығы, 3 - аспап тақтасы, 4 - жоғары қысым релесі. 5 - майлауды бақылау релесі, 6 - ресивер. 7 - шура, 8 - желдеткіш, 9 - конденсатор. 10 - ауа енгізуші штуцер. 11 - амортизатор, 12 - рама РНО типтес резервуар-салқындатқыш сүтті жинап, салқындатып және уақытша сақтау үшін қолданылады (14.8-сурет). Мұнда резер- вуарға арналған суытқыш агент (сұйық фреон) бөлек орнатылған компрессорлы - конденсаторлы агрегатта өндіріліп беріледі. Сұйық фреон резервуардағы сүттің жылуын сіңіріп, бу түрінде қайтадан агрегатқа қайтарылады да, цикл қайталанады. РНО-1,6 және РНО-2 5 резервуарларының сыйымдылығы 1600 және 2500 л. 3 14.8 - сурет. РНО-2,5 резервуар-салкындатқышының сұлбасы: 1- резервуар, 2 - компрессорлы-конденсаторлы агрегат, 3 - басқару шкафы, 4 - сүт сорабы, 5 - сүзгі Салқындатқыштарды есептеу және таңдап алу. Салқындатқыштарды есептеп және таңдап алу үшін қажетті өнімділік пен суытудың технологиялық процесінің режимін біліп алу керек. Суытқыш сұйық ретінде суды алып, салқындатқыштың бір сағаттағы өнімділігін анықтаймыз: - Gray - B/T, (14.7) мұнда В - сиырды бір тәулікте неше рет сауылатынын ескеретін коэффициент (үш рет сауылса В = 0,3; екі рет сауылса 0,6): G - бір тәулікте сауылған сүт, кг; Т - сүтті өңдеу процесінің ұзақтығы, сағат.Gray - (100 - c) m • M - a / 100 - 365 (14.8) мұнда с - суалған сиырлар пайызы (10…15%); т - фермадағы сиыр саны; М - бір сиырдан жылына сауылатын сүттің орташа мөлшері, кг; a - тәулік ішінде өзгерген сүт мөлшерін ескеретін коэффициент (1,5…2,0). Салқындатқыш пластиналардың барлық жұмыс бетінің ауданы: Се" - tam) / K • Морт» (14.9) мұнда с,- сүттің жылу сыйымдылығы, с. =0,923…0,947 ккал/кг"С; К - жылу берілісі коэффициенті, К = 1500…2000 ккал/м2 сағ "С; сүттің бастапқы және суытылғаннан кейінгі температуралары, tun = 32…35°C; = 8…15°C. Atopr (Atmax - Atmin) /2,3lgAtmax/Admins (14.10) мұнда = - суыту процесі басталмай тұрғандағы сүт және суытқыш су температурасының айырмасы; Atmin - - - суыту процесі аяқталғаннан кейінгі сүт және суытқыш су температуралары- ның айырмасы; - суытқыш сұйықтың бастапқы температурасы (су үшін tan = 4 … 12°C); tax - салқындатқыштан шыққан суытқыш сұйықтың температурасы. мына өрнекпен анықталады: (1мк-tmh) + /W, (14.11) мүнда W-суытқыш сұйықтың бір сағаттағы қажетті мөлшері, кг/саг; = Саха п, мұнда п - суытқыш сұйықтық шығынының есе артық болу керек екенін есептейтін коэффициент (су үшін п = 3…5). Салқындатқыш пластинаның пішіні мен өлшемдерін алдын-ала белгілей отырып, осы пластинаның санын анықтаймыз: n, = F / b - h, (14.12) мұнда b - пластина ені, м; һ - пластина биіктігі, м. Суытқыш сұйық турбулентті ағу үшін пластиналардың арасында саңылау қалдырылады. Су үшін турбулентті режим Re > 10000 тең болғанда қамтамасыз етіледі. Сонда пластиналар арасындағы саңылау мөлшері мынаған тең, м: d Re 11 g / v - y, (14.13) мүнда Re - Рейнольдс саны; - суйықтын динамикалык туткыр- лығы, су үшін = 154 - 10 102 • 10" кг с/м ; - судың тығыздығы, 998…1000 кг/м'; v - сұйықтың қозғалыс жылдамдығы, су үшін v = 0,3…1,5 м/с. Сүтті салқындатуға қажетті суық мөлшері мына анықталады, ккал/сағ: Q. = - C. (tunturi). (14.14) мұнда С, - сүттің жылу сыйымдылығы, ккал/кг • °C бастапқы және ақырғы температуралары. сүттің Сүтті салқындатуға қажетті суық мөлшеріне қарай, суды суыту үшін қолданылатын салқындатқыш машинасын анықтайды. Тоңазытқыш қондырғылар. Сүт өнімдерінің температурасын коршаған ортадағы ауа температурасына қарағанда төмендету үшін арнайы қондырғылар қолданылады. Қазіргі қолданылып жүрген тоңазытқыш машиналар бірқатар негізгі белгілері бойынша түр - түрге бөлінеді: 1. Тоңазытқыш агенттің түрі бойынша - аммиакты және фреонды (хладон). 2. Компрессор цилиндрлерінің өстерінің орналасуы бойынша - тік Г). (вертикальді В), У- тәрізді (У) және жатық (горизонтальді Г). 3. Сатыларының саны бойынша - бір және екі сатыла. 4. Компрессордың жұмыс істеу принципі бойынша - тік ағынды және тік ағынды емес. Сору процесі цилиндрлердің бүйіріндегі тесіктер арқылы жүрсе, онда бұл компрессорларды тік ағынды, ал сору және ығыстыру клапан- дары цилиндр қақпақтарының ішіне орналасса - тік ағынды емес деп атайды. Тоңазытқыш машиналардың жұмыс істеу тәртібі - салқындатқыш агенттің шекті параметрлері мен пайдаланылатын температураларына байланысты болады. Тоңазытқыш машиналарды пайдалану - сүтті салқындатудың ең бір де қолайлы әдісі. Бұл машиналардың ұтымдылығы - суды не- месе тұзды суды салқындата отырып, сүтті флягаларда немесе су сепкіш салқындатқыштардың кез келген жагдайында қолданыла беретіндігінде. Салқын су МХУ салқындатқышының ыдыс - аккумуляторынан немесе фригатордың жәшігінен алынады. Фригатор дегеніміз - көлемі жағынан тең емес екі бөліктен тұратын ыдыс. Ыдыстың үлкен бөлігінде кесек- кесек мүз орнатылады. Оның үстіне сүтті салқындататын су себіледі. Ал ыдыстың шағын бөлігінде салқын су болады. Ол ортадан тепкіш сораппен алынып, салқындатқышқа жиналады. Кейбір жағдайларда (көбінесе тасымалданатын аппараттарды пайдалану кезінде) сүтті салқындату үшін тоңазытқыш кондырғысы бар арнайы астаулар пайдаланылады (14.9-сурет). ТОМ-2А танк- салқындаткышы бұлғауышы (8) бар астаудан, хладонды компрессордан (1), ресиверден (2), компрессордан (3), сүзгі-кептіргіштен (4), жылуал- мастырғыштан (5), буландырғыштан (6) және су сорабынан (7) тұрады. Сиырларды сауудан, 3…4 сағат бұрын компрессорды (1) іске қосып, суды салқындатып алады. 14.9 - сурет. ТОМ-2А сүг салқындатқыш-танктің сұлбасы: 1- хладон компрессоры. 2 - конденсатор, 3 - ресивер, 4 - сүзгі-кептіргіш. 5 - жылуалмастырғыш, 6 - буландырғыш, 7 - су сорабы, 8 - бұлғауыш, 9 - сүт астауы Астауға сүтті диафрагмалы сораппен береді. Тоңазытқыш қондырғы буландырғыш (6) арқылы сүт астауының (9) үстіңгі жағын салқында- тады. Сүттің температурасы төмендеп, бұлғауыш (8) асыаудағы сүтті араластырады да, тез арада салқындатуға мүмкіндік жасайды. Мұндай астауларда салқындатылған сүтті ұзақ уақыт (бір тәулік және одан да көп мерзімге) сақтауға болады. Қажет болған жағдайда, ол одан әрі пайдалану үшін тасымалдау құралдарына құйылады. Қондырғы автоматты және қолмен басқару аспаптарымен жабдықталған. МХУ типті арнайы тоңазытқыш қондырғыланагурлым же- тілдірілген және өзін ақтаған қондырғылар болып табылады. Олардың әрқайсысы бір-бірімен құбыр арқылы жалғасқан буландыргыш, 11, компрессор, конденсатор және реттегіш шура сияқты төрт негізгі Бұл жүйенің жабық контуры бойынша агент төменгі температурада-ақ қайнауға бейім салқын тудырған зат айналыска түседі. Айналым процесінде ол өзінің салқын күйінен мезгіл-мезгіл буға немесе сұйыққа айналып отырады. МХУ-12, МХУ-8П және МХУ-8С тоңазытқыш қондырғыларында салқын тудырғыш ретінде фреон-12 деп (әксіз иісті, түссіз, усыз газ, жанбайды, 400°C - тан астам температурада зиянды газдар - хлорлы және фторлы сутегі түзе отырып ыдырайды) шартты түрде белгіленген дифторхлорметан, сондай - ақ уландырғыш зат - фосген пайдаланылады. Фреон тез ұшып кетеді, тіпті ол металдың кішкентай ғана саңылауының өзінен өтіп кете алады. Сондықтан да оны күміс түспен боялған болат баллондарда сақтап, солармен тасымалдайды. МХУ-12 тоңазытқыш қондырғысы сағатына 1000 л сүт салқын- дататын, кешенде тұрақты жұмыс істеуге арналған. МХУ-8П қондырғысы сағатына 350 л сүт мұздату алатын салқындатқышпен жылжымалы жағдайда да, тұрақты жағдайда да жұмыс істей береді. Стол пішіндес темір рамаға қондырылған. Оның үстіңгі көлденең бетінде сына белдікті беріліс арқылы электрқозғалт- қышпен іске қосылатын екі компрессор бекітілген. Компрессормен қатар екіөсті желдеткіш арқылы салқындатылатын бүйірлі ауа конденсаторы, жылуалмастырғыш және қысым релесі орналасқан. Сұйық желіге қарау қондырғысы бар жылу реттегіш шура қосылған. Конденсаторға сүзгі - кептіргіш бекітіледі. Столдың астына беткі жағының ауданы 12,5 м2 батырмалы панельді буландырғыш орналасқан. Салқын тудырғыш пен судың арасында жылу жақсы алмасу үшін, буландырғыштың ұшына келте коллектор бекітіледі. Ол суды панельдердің аралығындағы кеңістікке бағыттайды. Рама жақтауының біріне термосезгі бекітіледі. Ресивер желдеткіш диффузорының астына орналасады. Бөлгіш қорапша кабельді басқару шкафымен және электр энергиясын тұтынушылармен қосады. МХУ-8П қондырғысы тоңазытқыштың ыдыс - аккумуляторын және машина агрегатын іске қосады. Машина агрегаты рама - ресиверден тұрады. Оған электркозғалтқышты компрессор қондырылады. Компре- ссорды іске қосу сына белдікті беріліс көмегімен жүзеге асырылады. Генераторды түсіру үшін компрессордың электркозғалтқышы білі- гіне ортадан тепкіш муфта қондырылған. Ол компрессорды электр- қозғалтқыштың білігі қалыпты айналу жылдамдығына жеткеннен кейін ғана іске қосады. Бүйірлі ауа конденсаторы өсті желдеткіштермен салқындатылады. Жылуалмастырғыш конденсатордың дифузоры астына, ал сүзгі- кептіргіш рама - ресиверге орналастырылады. Қысым релесін комп- рессормен қатар қондырады. Панельді толтырғыш рама - ресиверге бекітіліп, салқындатқыштың ыдыс - аккумуляторына түсіріледі. МХУ-8С тоңазытқыш қондырғысының МХУ-8ПI қондырғысы- нан ыдыс-аккумуляторы мен буландырғышты айырмашылығы бар. Сондай - ақ оның конденсаторында компрессор мен желдеткіштің электрқозғалтқыштары арқылы басқарылатын термо- релесі бар. Су сорабы бұл агрегаттың қкурамына кірмейді. Ол бөлек қойылады. Сондықтан да салқындатқыштың ыдыс - аккумуляторында қосымша келтетүтік болады. Ол сораптың енгізу келтетүтігін жалғастырып тұрады, Тоңазытқыш қондырғыдағы салқын тудырғыштың айналым сұл- басы 14.9 - суретте көрсетілген. Буландырғышта (6) қайнау нәтижесінде пайда болған фреонның буы жылуалмастырғышқа (5) келіп, онда ол өзіне қарсы жылжитын, температурасы анағұрлым жоғары сұйық әсерімен қызады. Компрессор жылуалмастырғыштан сорылған буды қысады да, соның нәтижесінде бу температурасы 60 - 70°C - қа дейін жоғарылайды. Содан соң ол конденсаторға (2) өтіп, сонда конденсация- ланады да сұйық фреонға айналып, ресиверге (3) құйылады. Мұнан кейін сұйық жылуалмастырғыштың жылан түтінімен жылжып, буландырғыштан түтікаралық кеңістікпен қарсы келе жатқан салқын тудырғыш буымен қосымша салқындайды. Бұдан саң сұйық жылу реттегіш шұраға келіп өзгереді де, төменгі температурада кайнайтындай дәрежеге жетеді. Фреон буландырғышта өзін қоршаған судан жылуды тартып алады да, өзгерген күйінде конденсаторға құйылады. Бұл қондырғылардың құрылысының қарапайым, пайдалануда оңтайлы екендігіне қарамастан қазіргі кезде сирек қолданылады. Олардың орнына мұз дайындау мен мүз қоймаларын қажетсінбейтін компрессорлы тоңазытқыш қондырғылар кеңінен қолданылуда. Көптеген мал фермаларында салқындатқыштарда қолданылған су- ды көбінесе канализацияға жібереді. Бұл әрине экологиялық тұрғыдан дұрыс емес. Ал енді осы суды тағы да пайдалану үшін тезірек қайта суыту қажет. Сол үшін сиыр қоралары, сутханалар жанынан суды қайта салқындататын қондырғылар (градирна) салады (14.10 - сурет). 5 14.10 - сурет. Қайта салқындатқыш қондырғысының жұмыс сұлбасы: 1 - шашыратқыш, 2 - су құбыры, 3, 12 - шұралар, 4 - жылуоқшаулағыш, манометр, 6 - тоңазытқыш машинаның конденсаторы, 7- сорап, 8 - артық суды шығаратын құбыр, 9 - сүзгі, 10 - аралық ыдыс, 11 - қалткы, 13 - желдеткіш Тоңазытқыш машинаның конденсаторынан (6) немесе салқындат- қыштан шыққан жылы су кұбырмен (2) субөлгішке жетіп, бүріккіштің көмегімен біркелкі етіліп, шашыратқыштың торкөзіне беріледі. Торкөзден аққан су қарсы жіберілген ауамен суырылып, ыдысқа (10) құйылады. Суытылған су ортадан тепкіш сораппен (7) қайтадан. конденсаторға немесе сүт салкындатқышқа беріледі. Қондырғы арқылы ең кемі 10 м2 су салқындатылады. Қысты күні желдеткішті жұмысқа қоспайды. Сүтті салқындатуға пайдаланылатын судың өзі +2…7°С температураға дейін суытылуы тиіс. Осы мақсатта тоңазытқыш қондырғылардың үш типі шығарылады: салқындатылған су алу үшін қолданылатын MBT-14-1-0, MBT-20-1-0 (конденсаторлары ауамен салқындатылады, ал хладагенті R22) және МКТ-14-2-0, МКТ-20-2-0, МКТ-28-2-0 қондырғылары (конденсаторы сумен салқындатылады, ал хладагенті R22); салқындатылған су алып, оны пайдалануға берумен бірге қондырғыда суықты аккумуляциялай- тын (жинайтын) жабдықтары бар УВ-10, УВ-10-01 және АB-14, AB-30 қондырғылары; салқындатылған су алумен бірге, ферманың санитарлы техникалық қажеттіліктеріне керекті жылы немесе ыстық су алу үшін қолданылатын ТХУ-14, ТХУ-23, ТХУ-37 және ОТ-10-2-0 жылытқыш- салқындатқыш қондырғылары. Тоңазытқыш машинаның жұмыс принципі кейбір сұйықтардың (хладон) төменгі температурада қайнап, осы қайнау үшін қоршаған ортадан (су, ауа) жылуды өздеріне тартып алу қабілетіне негізделген. Төменгі температурада қайнайтын затқаммиак және хладон жатады. Аммиак (NH3) - түссіз, ауадан жеңіл, улы газ түрінде болады, адамға зиянды. Аммиак пен судың қосындысы нашатыр спиртіне айналып, мыс, мырыш және олардың қоспаларын тез жеп қояды. Хладонды метан (CH4) және этан (С2Н,) құрамындағы сутегі атомын хлор (Cl) және фтор (F) атомдарына ауыстыру арқылы алады. Хладоннаң ең көп тараған түрлері - хладон 12 (CF, Cl2) және хладон 22 (CHF2Cl2). Хладон 12 түссіз, иісі жоқ және адамға зиянсыз ауадағы концентрациясы 20% - ға дейін газ. Хладонда су ерімейді және ол өте аққыш газ. Хладон 22 - түссіз ауыр газ және ауадағы 20% - ға дейінгі концент- рациясы адамға зиянсыз. Халықаралық стандарт жүйесі бойынша хладон - агенттері R әрпімен және цифрлармен белгіленеді. Мысалы, хладон 12 белгісі - R12, ал хладон 22 белгісі - R22. Жоғарыда келті- Хладонды тоңазытқыш машина (14.11-сурет) тұйықталған циклда жұмыс істейді, негізінен төрт элементтен тұрады: буландырғыш (1), компрессор (2), конденсатор (3) және реттегіш шура (4). 14. 11 - сурет. Хладон-компрессорлы тоңазытқыш қондырғының сұлбасы: 1- буландырғыш, 2 - компрессор, 3 - конденсатор, 4 - реттегіш шура Буландырғыш - бұл аппаратта сұйық хладагент қайнап (төменгі қысымда және минусты температурада), суытылған нысаннан жылулы алады. Аппараттағы қысым неғұрлым төмен болса, ондағы қайнаған сұйықтың температурасы соғұрлым төмендейді. Хладагенттің қайнау температурасын суытылатын нысан температурасынан 10…15°C төмен Компрессор буландырғыштағы қысымды төмен үстау үшін ондағы буды сорып алып, одан әрі осы буды жоғары қысымға дейін сығып, ауа немесе сумен суытып, сұйыкка айналдырады. Конденсатор хладагенттің өте қызған буын конденсация темпе- ратурасына дейін суытуға арналған. Суыту үшін ауа немесе су қолданылады. Реттегіш шура - қондырғының жоғарғы қысымы мен төменгі қысымының арасындағы қажетті кедергіні қамтамасыз етеді. Булы тоңазытқыш қондырғысының құрылысы хладонды тоңазытқыш машина құрылысына қарағанда күрделі болады. Оның құрамына қосымша ресивер, сүзгі - кептіргіш, жылуалмастырғыш, қысым релесі, реттегіш шұраның сезімтал патроны және бақылау- өлшегіш аппараттары кіреді. МВТ типтес тоңазытқыш машинасы тұйықталған цикл бойынша 14. 12 - сурет. Су салқындатқыш МВТ-20-1-0 машинасының негіздік сұлбасы: 1. 3 - мановакуумметр, 2 - компрессор. 4 - су ыдысы, 5 - температураның сезгі - релесі, 6 - буландырғыш, 7 - термореттегіш, 8 - электромагнитті жетегі бар шура, 9 - сүзгі-кептіргіш. 10 - ресивер, 11 - желдеткіш, 12 - конденсатор. М - электркозғалтқыш, РД1 және РД2 - қысым релелері Конденсатордың құбырлары мен қабырғаларын, қоршаған ауаға хладон өзінің жылуын алмастырып конденсациялайды. Сұйық хладагент ресиверге (10) құйылып, сүзгі - келтіргішке (9) келеді де ылғалдан және механикалық қоспалардан тазарады. Одан әрі хладагент соленоидты шура (8) арқылы термореттегіш шұрада (7) дросселденіп (шашыратылып), конденсацияның қысымын буландыру кысымына дейін төмендетеді. Осыдан хладагент бу - сұйық ретінде буландырғыштың (6) құбыр- ларына жетіп қайнайды және құбырлар арасында болатын суытқыш агенттің (су) жылуын өзіне қабылдайды. Буландырғыштағы хладагент- тің (хладонның) буын компрессор (2) сорып алып, одан әрі цикл кайталанады. МВТ машиналарынан МКТ машиналарының айырмашылығы сол, МКТ машиналары R22 хладонымен жұмыс істейді жене конденсаторы сумен салқындатылады. Суықты жартылай не бөлек аккумуляциялайтын қондырғыларға су салқындатқыш УВ-10, УВ-10-01 қондырғылары жатады. УВ-10 қондырғысы (14.13 - сурет) тұйықталған цикл принципімен жұмыс істейді. 14.13 - сурет. УВ-10 су салқындатқышының негіздік сұлбасы: 1 - желдеткіш, 2, 4- мановакуумметрлер, 3. 21 - қысым мен температура сезгі-релелері, 5, 16- сүзгіштер, 6 - компрессор, 7 - конденсатор, 8 - ресивер. 9 - мембранды жапкыш шура. 10 - сүзгі-кептіргіш, 11 - жылугалмастыргыш сүзгі-кептіргіш аппарат: 12 - жылуалмастырғыш, 13 - көргіш құрылғы. 14 - термореттегіш шура, 15 - деңгей керсеткіш, 17, 18, 20 - тығындар. 19 - су торабы, 22 - термогильза, 23 - буландырғыш, 24 - электрқозғалтқыш Компрессор (6) буландыргыштан (23) сүзгі (5) арқылы хладагенттін буын сорып алып, шығады да конденсаторга (7) айдайды. Конденсаторда суытылған және конденсацияланган сұйық хладагент (ауамен жылуын алмастырғаннан кейін) ресиверге (8) беріліп, одан әрі жылуалмастыр- ғыш сүзгі - кептіргіш аппараттан ылғал мен ластан тазарып, одан әрі жылуалмастырғышта (12) суытылады. Суытылған хладагент термо-реттегіш шұрада (14) бу - сұйық түрінде дроссельденіп буландырғышқа (23) беріледі де, онда кайнап, буландырғыштағы судың жылуын өзіне қабылдайды. Қайнаған уақыттағы хладагенттің буы компрессормен сорып алынып, тоңазытқыш циклы қайта орындалады. Судың циркуля-циясы сорап (19) және сүзгі (16) көмегімен орындалады. Мал шаруашылығына арналған машиналар жүйесіне сәйкес жылытқыш - тоңазытқыш ТХУ-14, ТХУ-23 және ТХУ-37 қондырғы- лары шығарыла бастады. Бұл қондырғылар фермалар үшін жылы және суық агент өндіру үшін қолданылады. Жылытқыш-тоңазытқыш ТХУ-14 қондырғысындағы (14.14 сурет) хладагент R22 компрессормен (1) сығылып, жылуалмастырғыш- тар (7, 8) арқылы конденсаторға (19) беріледі. Конденсатордан сұйық агент регенеративті жылу алмастырғышқа (32) беріліп, одан әрі сүзгі- кептіргіштен (31) өтеді. Мембранды шура (29) арқылы хладагент термо- реттегіш шұрадан (22) дроссельденіп, қайнау қысымына жеткізіледі де, буландырғышқа (23) беріледі. Буландырғышта хладагент қайнайды да, судың жылуын сіңіреді. Хладагенттің буы буландырғыштан (23) реге- неративті жылуалмастырғышы (32) арқылы компрессормен сорылып алынады. Одан әрі цикл қайталанады. Суық су сүтті салқындатқыш жүйесінде тұйықталған цикл жасайды, суытылатын сүттің жылуын сіңіреді. Конденсатордан (19) шыққан су екі мағына бөлінеді. Су реттегіш клапанға (18) дейінгі судың бөлігі жылуалмастыргыштарға (7, 8) беріліп, онда оған қарама - қарсы ағатын хладагенттің қызған буымен жылытылады. Хладагент тік жылуалмас- тырғышында (7) құбырлар арасындағы кеңістікте қозғалса, ал конвек- тивті жылуалмастырғышта (8) бұрама құбыр ішінде қозғалады. Тік жылуалмастырғышындағы (7) су 10…15 мин ішінде 40…45°С - қа дейін жылиды. Жылуалмастырғыш (8) сыйымдылығы 0,15 м ыдыстағы (11) суды 3,25 сағатқа созылған жұмыс циклында 55…65°С - қа дейін жылы- тады. Бұл су малды суаруға және басқа да сүт фермасының технология- лык қажеттіліктеріне пайдаланылады. Сонымен, тоңазытқыш машина номиналды жұмыс режимінде электр суқыздырғышын (14) жұмысқа қоспай - ақ, суды үш температура деңгейіне дейін жылытады. Электркыздырғышты жұмысқа тек суды тез жылыту үшін ғана қосады немесе тоңазытқыш жұмыс істемей тұрғанда жылы су дайындауға қолданады. 14.14 - сурет. ТХУ-14 жылытқыш-тоңазытқыш қондырғысының жұмыс сұлбасы: I - компрессор, 2, 6, 16, 17 - термометрлік гильзалар, 3, 5 - мановакуумметрлер. 4 - қысым сезгі-релесі, 7. 8 - су ішіндегі және конвектияті жылу алмастырғыштары, 9. 10, 13 - ш8мектер, 11 - ыстық су ыдысы, 12 - шура, 14 - электр су қыздырғыштар. 15 - кедергі термометрі, [8 - сильфонды пневможетекті су реттегіш клапан, 19 - конденсатор, 20. 21 - шұралар, 23 - буландырғыш, 24 - гофрлы жең, 25 - су сорабы, 26 - температуранын сезгі-релесі, 27 - суық су ыдысы, 28 - көргіш әйнек, 29 - мембранды шура. 30 - тік өткізетін жапқышүра, 31 - сүзгі-кептіргіш, 32 - регенеративті жылу алмастырғыш, М - электркозғалтқын Автоматтандырылған жылжымалы және пайдаланылған жылуды пайдаға асырғышы бар ОТ-10-2-0 қондырғысы сүт салқындатуға арналған резервуар-салқындатқыштармен агрегатталып және техно- логиялық қажетке керек суды жылытуға (40 және 70°C) қолданылады. ОТ-10-2-0 қондырғысы УДС-3Б әмбебап сауу стансасының технологиялық желісінде қолданылып, жайылымдарда және мал фермасының алаңдарында пайдаланылады.
21:58
Жан
21:58
Ау
21:58
Как у меня)
21:58
21:58
21:59
Смотри
21:59
СЕГОДНЯ
Капец Я перевозбудилась
01:16
Она у меня влажная
01:17
Сильно
01:17
Смазка идет
01:17
01:17
01:17
01:17
01:17
Жан я трахаться хочу с тобой
01:17
Я бы сейчас пальчик засунул бы и крутил бы туда сюда
01:18
О
01:18
Жан
01:18
2 пальца
01:18
Я Капец тебя хочу
01:18
Мне уже больно)
01:18
Жан сними видео плиз
01:18
Видео звонком позвони
01:19
Я тебе тоже скину. Буду долго голой и все покажу
01:19
Покажу
01:19
А все))
01:19
01:19
Завтра тогда ?
01:19
Хорошо
01:19
Бля я бы сейчас посидела на твоем хуе
01:20
Нельзя было подрочить?
01:24
Нет
01:25
Больная что ли
01:25
Мы про это уже 2 раза говорили
01:25
Показал же
01:25
Хватит
01:25
Вы
Больная что ли
? Почему это?
01:25
Из за этого я тупой стал?
01:25
Завязывай
01:25
Бля Капец. Это Капец . Тоже самое, что и начать трахаться и не кончить
01:25
Вы
Завязывай
На счет?
01:26
Кстати у меня не 1 раз так было
01:26
И хватит материться
01:26
На счет чего?
01:27
И ты понял зачем тупить
01:27
Сразу скажи нет
01:27
И все
01:27
Кетші
01:27
Қумай
01:27
Айнеля
01:27
Что?
01:27
Давай из за мелочи не ругаться
01:28
Ты даже не стонешь как мы раньше общ
01:28
Че?
01:28
Ниче
01:28
0:07
01:28
Я спать
01:28
Давай
01:29
Все настроение испортил
01:29
Весь день ждала
01:29
Когда все сделаю
01:29
0:11
01:29
Без матов общайся
01:30
Я с тобой норм общ
01:30
Если че
01:30
Кет бар
01:30
Ммс
01:30
Ясно
01:30
Понятно
01:30
Нормально она общается
01:31
Все
01:31
Крч
01:31
Успакаевайся и спать
01:31
Иди
01:31
Ты тоже
01:31
Бля я давно уже лег
01:31
Бесишь
01:31
Ты тоже говорит
01:31
Все Давай
01:31
Не ругаемся
01:31
Не тяжело без секса
01:31
Просто
01:31
Мне прям легко
01:32
01:32
К тебе хочу
01:32
Давай уже иди спать
01:32
Скоро
01:32
Я знаю я терплю
01:32
Будешь
01:32
Хорошо
01:32
Извини
01:32
Я скучаю по тебе
01:32
Пиздец не могу
01:32
Глаза
01:32
Закрывается
01:32
Не с кем не общайся
01:33
01:33
Долбанутая что ли
01:33
01:33
Ладно ) сладких
01:33
Не надо такие слова
01:33
То делай это не делай
01:33
Ладно
01:33
ОбщайсЯ
01:34
Пиздец
01:34
Иди спать
01:34
Че сидишь
01:35
Ложись
01:35
Спи
01:35
07:35
07:35
07:35
+28