Тест сұрақтары - Ахмет Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті

# Ахмет Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті

Энергоқанық техникалардың құрылысы мен пайдаланылуы

## Тест сұрақтары

V-тәрiздi 8-цилиндрлы қозғалтқышта неше шатун шайкасы бар?
Төртеу.
Сегiз.
Алтау.
Қозғалтқыштың қызметi қандай?
Автомобильдiң жүру доңғалақтарына күш бередi.
Иiндiлiктi iлгерi-кейiн қозғайды.
Жанған жанармайдың жылу энергиясын механикалық жұмысқа айналдырады.
ЗИЛ-130 машинасының қозғалтқышының толық мiнездемесi қандай?
4-тактылы v-тәрiздi 6 цилиндрлы.
4-тактылы 6 цилиндрлы карбюраторлы.
4-тактылы v-тәрiздi 8-цилиндрлы карбюраторлы қозғалтқыш.
ЗИЛ-130 қозғалтқышының бөлгiш бiлiгiнде неше жұдырықша бар?
8
16
18
Газ бөлу механизмi қандай қызмет атқарады?
Цилиндрға уақытында жанар қоспаны енгiзу үшiн және артық газдарды шығаруға арналған.
Цилиндрға жанар қоспаны бөлiп тұрады.
Цилиндрлар арасында жану қоспасын реттеп тұрады.
Қозғалтқыштар жұмыс циклына қарай қандай сыныпқа бөлiнедi?
Екi тактылы қозғалтқыштар.
Сырттан және iштен жану қоспасын араластыратын қозғалтқыштар.
Төрт тактылы қозғалтқыштар.
ЗМЗ-53 қозғалтқышының цилиндрларының жұмыс iстеу ретi қандай?
1-5-3-6-2-4-7-8
1-4-2-5-3-6-7-8
1-5-4-2-6-3-7-8.
ЗИЛ-130 автомобильiнiң жүк көтергiшi қанша?
Үш тонна.
Алты тонна.
Төрт тонна.
ЗИЛ-130 қозғалтқышының цилиндрлар блогы қандай материалдан жасалған?
Шойыннан (чугун)
Алюминий құймасынан
Құрыштан.
Цилиндрдiң толық аумағы дегенiмiз не?
Жұмыс аумағы, жану камерасы және енгiзу трубаларының қосындысы.
Цилиндрдiң жұмыс аумағы мен жану камерасының қосындысы.
Цилиндрдiң жұмыс аумағы мен жану камерасының арасындағы айырма.
Қандай қозғалтқыштың сығу кезеңi жоғары?
Карбюраторлы.
Дизельдi.
Бiрдей екеуiнде де.
Шатунды- поршендер тобына жататындар.
Поршень, компрессиялық және майыстырғыш сақиналар, поршень саусақтары, шатун.
Иiндi бiлiк, шатун, поршень.
Гильза, сақиналар, поршень, шатун.
V-тәрiздi көп цилиндрлы қозғалтқышта цилиндрлар қай жағынан бастап нөмiрленедi?
Блоктың сол жағынан желдеткiш жанынан басталады.
Блоктың оң жағынан желдеткiш жанынан бастап бiрiншi.
Блоктың сол жағынан маховик жанынан басталады.
ЗИЛ-130 машинасында қозғалтқыш қалай бекiтiледi?
Төрт жерден: алдынан- екi жерден, артынан- екi жерден.
Үш жерден: алдынан- екi жерден раманың көлденең бекiтпелерiне, артынан- iлiнiс картерi арқылы бекiтiледi.
Үш жерден: алдынан- екi жерден, артынан- бiр жерден маховик астынан бекiтiледi.
Қозғалтқыш картерiне су кетпеу үшiн цилиндрлар гильзасын қалай салады?
резина сақиналармен.
Медный сақиналармен.
Алюминий сақиналармен.
ЗИЛ-130 машинасында блок қалпақшасының гайкасын қалай бекiтiп тартады?
Қыздырылған қозғалтқышта белгiлi бiр кезекпен.
Салқын қозғалтқышта белгiлi бiр кезектi түрде.
Барлық жағдайда бiркелкi шетiнен бастап.
ЗИЛ-130, ЗМЗ-53 қозғалтқышының поршендары қандай материалдан жасалған?
алюминийй құймасы.
Шойын.
Шойын мен алюминий қоспасы.
ЗИЛ-130 қозғалтқышында қанша және қандай сақиналар бар?
екi компрессорлық, бiр майысырғыш.
Екi компрессорлық, екi майысырғыш.
Үш компрссорлық, бiр майысырғыш.
ЗМЗ-53 қозғалтқышының поршенында неше және қандай сақиналар бар?
Екi компрессорлық, бiр майысырғыш.
Үш компрессорлық, бiр майысырғыш.
Екi компрессорлық, екi майысырғыш.
Поршень сақиналарын қалай салады?
Түйiсетiн бастарын бiр жаққа қаратады.
Түйiсетiн бастарын әр жаққа қаратады.
Қалай салса да бәрiбiр.
Төрт тактылы қозғалтқышта жұмыс циклы поршень неше рет жүргенде өтедi?
Алты.
Төрт.
Екi.
Сақиналардың басында неге саңылау болуы керек?
Жылу әсерiнен сақиналардың көлемiнiң ұлғаюы кезiнде орын бөлу үшiн.
Майлану жүрiп отыру үшiн.
Жылу дұрыс өту үшiн.
ЗИЛ-130 қозғалтқышында қандай сақиналар хромдалған?
Екi жоғарғы.
Екi төменгi.
Жоғарғы және төменгi.
ЗИЛ-130 автомобильiнде қандай қозғалтқыш қойылған?
Төрт тактылы дизель.
Екi тактылы дизель.
Төрт тактылы карбюраторлы.
ЗИЛ-130 автомобильiнде салқындату сұйықтығының сыйымдылығы қанша?
18
25
29