7 Зертханалық жұмыс - Ахмет Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті

# Ахмет Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті

Энергоқанық техникалардың құрылысы мен пайдаланылуы

## 7 Зертханалық жұмыс

Таратқыш қорап.

Мақсаты: Таратқыш қораптың тағайындалуын, хіктелуін оқып білу.

Жоспар:

1. Орнату орны, тпағайындалуы.

2. Құрылым ерекшіліктері.

3. Қорап түрлері.

Бұл қораптар автомобиль өтеулігін жоғарлататын, барлық доңғалақтар арасында орналасатын тартылыс күшін жоғарлататын, беріліс санының диапазонын жоғарлататын демульпликатор функциясын орындайтын толық жетекті автомобильдерде қолданылады.

Бұл қораптарға келесі талаптар қойылады: әрбір көпірге өтетін шынжырлы массаға сәйкес тартылыс күшін толық қолдану, автомобиль трансмиссиясында қуат циркуляциясының жоқтығы.

Қораптың құрылымын келесі белгілерден біледі: Ведомый біліктің орналасуы (соосный, не соосный).

І жетекші білік.

ІІ ведомый білік.

· Шығу білігінің жетегімен (блокталған және диференциалды жетек)

· Беріліс саны бойынша(бір, екі, үшсатылы).

Өссіздік жетектегі білікті қораптардың металл сыйымдылығы төмен, өте төмен шулы, ҚПК өте жоғары болып келеді. Бұндай сызбаға ЗИЛ 131 ие. Дифференциалды жетекті қорапта қолданғанда алдыңғы көпір тұрақты қосылыста. Бұны ВАЗ 21213, КАМАЗ – 4310, Урал – 4320 автомобильдерінде қолданады.

7.1 Сурет – Раздаточный қорабының негізгі түрінің сызбасы

Әдебиет:

1. Бомитянский А.П. және т.б. ,,Автомобиль құрылымының негіздері,, ЖОО үшін оқулық М. Легион Автодата 2005 ж. 251 – 253 б;

2. Гуревич А.М. және т.б. ,,Трактор және автомобиль құрылымы,, М. ВО ,,Агропромиздат,, 1989 ж. 132 – 148 б.

Бақылау сұрақтары:

1. Қораптардың жіктелуі.

2. Осьаралық дифференциалды және онсыз қорабтарға салыстырмалы талдау бер.