1. ИШМ негізгі бөлшектерін ата және әрқайсының атқаратын жұмысын айт.

2. Цилиндр,қалпақша және двигательдің поршеннің жұмыс шарттарын түсіндір.

3. Бөлек жасалған цилиндірлі гильзаның блогының артықшылығы.

4. Цилиндірлер гильзасының блоққа орналасатын жері қалай нығыздалады?

5. Карбюраторлық двигатель мен дизельдің цилиндр қалпақшалары немен айрықшаланады?

6. Не себепті блок қалпақшасының астына аралық төсем салынады?Ол қандай материалдан жасалады?

7. Шойын мен жеңіл құймалардан жасалған поршеннің артықшылықтары,кемшіліктерін ата?

8. Поршеннің мөлшерлі дұрыс цилиндірлік қалыптан не себепті ауытқиды?

9. Поршень етегіндегі тілік не үшін керек?

10. Поршень түбінің ойығы және ішкі бетіндегі ойықтар не үшін керек?

11. Поршень саусағына май калай беріледі?

12. Поршеньнің компрессиялық және май сыдырғыш сақиналарының қызметтері және олардың орналасуы.

13. Сақинаның беріктігін қалай көтереді?

14. Поршень саусақтарын осьтік орын ауыстырудан қозғалтпай ұстау әдістерін айтып салыстыр.

15. Төменгі қалпақшаның шатунының мөлшерлері мен конструкцияларын қай шартпен анықтайды?

16. ИШМ негізгі ақаулық белгілері қандай?

17. ИШМ діріл-соққының пайда болу себебін ата?

18. Маховиктің алдыңғы ұшында ойық не үшін қойылады?

19. Газ тарату механизмінің атқаратын жұмысын айтатын қандай функционалды бөлімдерден тұрады?

20. Клапан механизмінің бөлшектерін және жоғарғыда немесе төменде орналасқан қозғалыс беретін жетек тобын ата.

21. Газ тарату механизмінің қызметін түсіндір.

22. ГТМ-нің фаза дегеніміз не? Газ тарату фазасының өзгеруінің цилиндрдің толуына және двигательдің жұмысының көрсеткіштеріне тигізетін әсері.

23. Иінді-шатунды және газ тарату механизмдерінің двигательдегі жұмысы қалай болады?

24. Жұдырықша мен иінді біліктің ілінісу саны неге тең? Не себепті?

25. Клапандағы жылулық саңылаудың өзгеруі двигательдің жұмысына қалай әсер етеді? 26. Күйінте мен клапан арасындағы оптималды саңылаудың бұзылуы нені көрсетеді?

27. Двигательдегі клапан түрін қалай анықтауға болады? Сізге белгілі түрін атаңыз.

28. Клапандардың жұмысын реттеу тәртібін айтыңыз.

29. Суыту жүйесі қандай қызмет атқарады?

30. Сұйықпен салқындатылатын жүйенің негізгі бөлшектерін ата?

31. Плакаттан суыту жүйесінің кіші және үлкен айналымын көрсет. Термостаттың клапанының жұмысы мен құрылысын түсіндір.

32.Су пердесі мен радиатордың атқаратын жұмысын айтыңыз.

33. Су насосы мен желдеткіштің жұмысы мен құрылысын түсіндір.

34. Радиатордың қылта аузындағы қақпаққа бу мен ауа клапандары не үшін орнатылған?

35. Автотрактор двигателінің жылу режимін реттеу әдістерін ата.

36. Ауамен суыту жүйесінің жалпы құрылысы. Оның артықшылықтары мен кемшіліктері.

37. Желдеткіш белдігінің керілуін қалай тексереді және оны қалай ретке келтіреді?

38. Суыту жүйесін ыстан қалай сақтауға болады?

39. Суыту жүйесін ыстан қалай тазалайды

40.Үйкеліс туралы айтыңыз.Сізге белгілі үйкеліс түрлерін ата.

41. Үйкеліс күшінің мәніне әсер ететін факторларды ата.Олардың әсерін түсіндір.

42. Двигательді біріктірілген майлау жүйесі дегеніміз не ? Двигательді майлау жүйелерінің қандай түрлерін білесіз ?

43.Двигательді біріктірілген майлау жүйесімен қай функционалды топтағы аспап атқарады ?

44. Двигатель бөлшектерінің қай беттерін бірқалыпты қысыммен майлайды ?

45. Май насосы қалай жұмыс істейді және құрылысы қалай ?

46. Көпсекциялы май насосын пайдаланудың қажеттігін түсіндір.Оның негізгі және қосымша секцияларының атқаратын қызметі ?

47. Май сүзгіш құралдар қандай негізгі талаптарға сай келуі керек ?

48. Майды ірі тазалау фильтрі қалай жұмыс істейді және қалай құрылған ?

49. Майды майда тазалау фильтрі қалай жұмыс істейді және қалай құрылған ?

50. Радиатор қашан және қалай сөндіріледі ?

51. Май салқындатқыш радиатордың двигательдің майлау жүйесімен

қосылу схемасы ?

52. Редукциялық, қайта жіберу, сақтандыру, ағызу клапандары қалай

жұмыс істейді ?

53. Майлау жүйесін техникалық күту және оның ақауларын айт. Қандай қоспалар қалыпты, байытылған, өте байытылған, сұйықтатылған, кедейлетілген деп аталады?

54. Қарапайым карбюратордың жұмысы мен кемшіліктерін түсіндір.

55. Қоспаның орнын толтыру деп нені түсінеміз?

56. Карбюраторларда К-126Б және К-06 қоспаның орнын толтырудың қандай түрлері қолданылады?

57. Карбюраторда ауа жапқыш не үшін керек?

58. Карбюратордың дросельдік қалақшасы қандай қызмет атқарады?

59. Карбюратордың жүзгіші деңгейін бірқалыпты қалай және не мақсатпен ұстайды?

60. Карбюратордың қалқамадағы жанармай деңгейі қалай реттеліп, тексеріледі?

61. Негізгі мөлшерлеу, бос жүріс, шапшаңдық насосы және карбюратордың экономайзерінің атқаратын жұмысын түсіндір.

62. К-126Б карбюраторының қосу, бос жүріс, орта және өте көп күш түсіргенде істеген және автомобильді орнынан қозғаған кездегі двигательдегі жұмысын тісіндір.

63. К-06 карбюраторының қосу, бос жүріс, орта және өте көп күш түсіргендегі жұмысын түсіндір.

64. Карбюратор двигателінің қоректендіру жүйесіндегі қоспаның сұйықталуы қандай ақауларға әкеп соқтырады?

65. Сұйықталған қоспамен жұмыс істеген двигательде қандай құбылыстар болады?

66. Өте байытылған қоспамен жұмыс істеген двигательде қандай құбылыстар болады?

67. Байытылған қоспамен жұмыс істеген двигательде қандай құбылыстар болады?

68. Двигателдің бос жүрісінде карбюратордың иінді білігін өте кішкентай айналу жылдамдығына реттеу тәртібін түсіндір.

69. Қоректендіру жүйесін күнделікті және периодты күту үшін қандай жұмыстар атқарылады?

70. Қоректендіру жүйесінде жанармайды электронды шашыратуды басқарудың жалпы құрылысы мен құбылысын айт.

71. Қоректендіру жүйесін алауды (факел) тұтатудың ерекшеліктерін айт.

72. Двигательді іске қосу жүйесі қандай қызмет атқарады?

73. Іске қосу жүйесінің жалпы құрылысын тусіндіріңіз!

74. Стартер релесінің жумысын айтып беріңіз!

75. Алыстан қосқыш қандай қызмет атқарады?

76. Бендекстің құрылысы мен жұмысын тусіндіріңіз?

77. Қосалқы оталдыргыш двыгателі бар іске қосқыш қондырғыға түсінік беріңіз!